# Tekninen lupavalmistelu

Lomake toimii muisti- ja tarkastuslistana suunnitelmien ja niiden toteutumisen varmistamisessa.

Kiinteistön nimi:

Osoite:

Lupanumero:

Pääsuunnittelija:

Yhteystieto:

## Asemapiirros

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suunnittelmien tarkastus | Toteutuksen tarkastus |  |
|  |  | Viivavahvuudet siten, että piirros on luettava |
|  |  | Rakennusaloja osoittavat viivat, myös naauritontit |
|  |  | Rakennusten kerrosluku |
|  |  | Korot (lattia, sokkelin vieressä, kolmen metrin etäisyydellä), N2000 |
|  |  | Hulevesien hallinta, imeytys, viivytys |
|  |  | Nurkkapisteiden korot merkitty asemapiirrokseen |
|  |  | Rakennusten mitoitus tontille tontin nurkkapisteistä (käytetty korkeusjärjestelmä merkittävä piirustuksiin) |
|  |  | Pelastustiet (hälytysajoneuvojen tilanterve) |
|  |  | Liikennemerkki (pelastustie/pysäköintikielto) ja opastetaulu |
|  |  | Muut ajotiet (muuttoauto) |
|  |  | Väestönsuoja (sijainti, suojaluokka) |
|  |  | Jätetila, eri jakeiden lajittelupaikat |
|  |  | Leikkipaikat |
|  |  | Piha-alueen esteettömyys |
|  |  | Lumitilat |

## Tekstiosa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kaavatiedot |
|  |  | Laskelma kerrosalasta (250 mm/ todellinen) |
|  |  | Huoneistojen koot ja lukumäärät |
|  |  | Autopaikkalaskelma |
|  |  | Rakennusten käyttötapa |
|  |  | Lämmitysjärjestelmä |
|  |  | IV-järjestelmä |
|  |  | Rakennusten paloluokat |
|  |  | Palovaarallisuusluokka, suojaustaso |
|  |  | Turvallisuusselvitys |
|  |  | Alkusammutuskalusto |
|  |  | Turva- ja merkkivalot, poistumistiemerkkivalot merkitään myös tasopiirustukseen |
|  |  | Palo-osastoinnit |
|  |  | Kantavat rakenteet (palava, palamaton) |
|  |  | Laskelma väestönsuojasta |
|  |  | Leikkivälinestandardit |
|  |  | Käytetyt piirustussymbolit, käytetty korkeusjärjestelmä |
|  |  | Lumitilalaskelma |

## Kellarikerros

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Palo-osastoinnit |
|  |  | Hyökkäystiet |
|  |  | Poistumistiet |
|  |  | Savunpoisto |
|  |  | Käyttötarkoitusmerkinnät |
|  |  | Kantavat rakenteet, palon kesto, palava/palamaton |
|  |  | Palo-ovet |
|  |  | Alkusammutuskalusto |

## Porrashuone

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Osastoinnit |
|  |  | Palo-ovet ja -ikkunat |
|  |  | Palokatkojen huoltomahdollisuus |
|  |  | Savunpoisto |
|  |  | Savunpoistoluukkujen huollettavuus |
|  |  | Seinien paksuudet |
|  |  | Pääsy vesikatolle, luukun palo-osastointi |
|  |  | Sähkökaappien (myös ovet) / sähköhyllyjeen osastointi, luukuissa sama osastointi |
|  |  | Esteettömyys |
|  |  | Valoisuus, valokuilu |
|  |  | Turvalasit |
|  |  | Portaan nousu ja etenemä |
|  |  | Käsijohde molemmin puolin porrasta |
|  |  | Autosuojan sulkutila |

## Luhtikäytävä

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Osastoinnit |
|  |  | Palo-ovet |
|  |  | Lyhtikäytävälle avautuvien ikkuoiden paloluokka |
|  |  | Esteettömyys |
|  |  | Hissin tilavaraus |
|  |  | Portaan lepotaso |

## Kerrokset

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Osastoinnit |
|  |  | Palo-ovet ja -ikkunat |
|  |  | Kantava runko, palonkersto, palava/palamaton, väliseinien paksuudet |
|  |  | Suojaustaso |
|  |  | Osastoivien rakenteiden liittymät |
|  |  | Alkusammutuskalusto |
|  |  | Tilojen käyttötarkoitus |
|  |  | Uloskäytävät |
|  |  | Varatiet |
|  |  | Sisäiset kulkutiet |
|  |  | Esteettömyys |
|  |  | Turvalasit |
|  |  | Kaiderakenteet |
|  |  | Ovien ja ikkunoiden ääneneristävyys |

## Ullakko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Savunpoisto |
|  |  | Osastointi, vesikattoon |
|  |  | Jako osiin (400 m2) |
|  |  | IV-konehuoneen oastointi ja kantava runko |

## Vesikatto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lumiesteet |
|  |  | Kulkusillat |
|  |  | Turvaköyden kiinnityspisteet (3. krs ) |
|  |  | Riipputelineen kiinnityspisteet (5. krs) |
|  |  | Pääsy vesikatolle |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Leikkauspiirustukset

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Osastoinnit |
|  |  | Pintakerrosvaatimukset |
|  |  | Kantavat rakenteet |

## Julkisivut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Materiaalit |
|  |  | Ovet |
|  |  | Ikkunat |

## Talousrakennukset

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jätetilat (lajittelu, mitoitus) |
|  |  | Autosuojat |
|  |  | Osastoinnit |

Olen tarkastanut pääpiirustukset ja todennut em. kohtien vaatimusten täyttymisen suunnitelmissa

Päiväys Pääsuunnittelijan allekirjoitus Nimen selvennys

Olen tarkastanut kohteen ja todennut sen täyttävän em. vaatimukset

Päiväys Pääsuunnittelijan allekirjoitus Nimen selvennys